**DZQ 40/2 A**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZQ 40/2 A |
| Débit d'air: | 9.500 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 2.850 1/min |
| Vitesse variable: |  -  |
| Réversibilité: |  -  |
| Consommation: | 2.000 W |
| IMax: | 3,5 A |
| Type de protection: | IP 55 |
| Inversion de polarité possible: |  -  |
| Poids: | 23 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0083.0428 |

Fabricant : MAICO

DZQ 40/2 A