**Aérateur pour petites pièces ECA 150 ipro**

Version standard

Marche / Arrêt par interrupteur d'éclairage ou interrupteur séparé.

Fonctionnement soit en niveau 1 soit en niveau 2.

Utilisable à deux niveaux grâce à un inverseur va-et-vient double en vente dans le commerce.

À vitesse variable.

Caractéristiques

Aérateur pour petite pièce à programmation intelligente pour les exigences les plus élevées.

2 niveaux de puissance.

Aspiration dissimulée derrière cache de protection design.

Pour l'évacuation d'air.

Combinaison d'un débit d'air important et d'une pression élevée.

Avec sigle VDE-GS.

Type de protection IP X5 pour la sécurité dans la salle de bains.

Classe de protection II.

Protection thermique contre les surcharges.

Adapté à un fonctionnement continu.

Coloris : blanc trafic, similaire RAL 9016.

Boîtier en plastique antichoc.

Moteur

Moteur économique en énergie, robuste avec roulement à billes, sans entretien.

Adapté à un fonctionnement continu.

Consignes de montage

Compatible avec les modèles précédents d'ECA DN 150, car les trous de fixation et l'entrée des câbles encastrés sont à la même place.

Possibilité d'installation au mur ou au plafond.

Branchement électrique

Branchement électrique au choix, apparent ou encastré.

Consignes de sécurité

Tous les appareils ECA 150 ipro sont utilisables dans la zone de protection 1 selon DIN VDE 0100-701.

Détails voir Conseils de planification.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ECA 150 ipro |
| Modèle: | Version standard |
| Débit d'air: | 200 m³/h / 250 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.672 1/min / 2.189 1/min |
| Vitesse variable: | ✔ |
| Réversibilité: | - |
| SEC average: | -11,18 kWh/(m²\*a) |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz |
| Puissance nominale: | 15 W / 19 W |
| IMax: | 0,09 A |
| Type de protection: | IP X5 |
| Câble d'alimentation secteur: | 3/5 x 1,5 mm² |
| Lieu de montage: | Plafond / Mur |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Position d'installation: | au choix |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 1,6 kg |
| Poids avec emballage: | 1,89 kg |
| Volet: | aucun |
| Largeur nominale: | 150 mm |
| Largeur: | 228 mm |
| Hauteur: | 228 mm |
| Profondeur: | 123,3 mm |
| Largeur avec emballage: | 235 mm |
| Hauteur avec emballage: | 235 mm |
| Profondeur avec emballage: | 200 mm |
| Température des fluides à Imax: | 40 °C |
| Niveau de puissance acoustique: | 33 dB(A) / 40 dB(A) Distance 3 m, conditions de champ libre |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840855 |
| Référence: | 0084.0085 |

Fabricant : MAICO

ECA 150 ipro Aérateur pour petites pièces