**Élément d'air entrant ZE 10 IB**

Élément d'air entrant pour la ventilation domestique décentralisée et sans courant d'air.

Régulation en continu du flux d'air.

Unité de conditionnement Partie intérieure, filtre à poussière et à insectes, gaine murale jusqu'à 500 mm, grille extérieure avec moustiquaire.

Accessoires : Protection anti-tempête ZES, filtre de rechange ZEF

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZE 10 IB |
| Sens de l'air: | Insufflation |
| Lieu de montage: | Mur |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc |
| Poids avec emballage: | 1,2 kg |
| Classe de filtre: | G3 |
| Type de volet: | manuel |
| Largeur: | 150 mm |
| Hauteur: | 150 mm |
| Profondeur: | 60 mm |
| Largeur avec emballage: | 285 mm |
| Hauteur avec emballage: | 155 mm |
| Profondeur avec emballage: | 285 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520467 |
| Référence: | 0152.0046 |

Fabricant : MAICO

ZE 10 IB Élément d'air entrant