**Coude de soufflage avec joint roulant et grille de protection 90° ASB 160**  
Unité de conditionnement : 1 pièce  
Gamme: K
  
Numéro de référence : 0055.0534  
Fabricant : MAICO