**Aspiration simultanée de deux pièces ER-ZR**

Kit de raccordement pour pièce secondaire avec raccord de montage, grille intérieure et filtre.

Selon DIN 18017-3, combinable aux types suivants : ER 100, ER 100 VZ, ER 100 VZ 15, ER 100 VZC, ER 100 G, ER 100 I, ER 100 D et ER EC avec caches de protection ER-AK / ER-AH / ER-AB.

Accessoires : Filtre à air de rechange ZRF.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ER-ZR |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Lieu de montage: | Mur |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,18 kg |
| Poids avec emballage: | 0,26 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Largeur: | 150 mm |
| Hauteur: | 150 mm |
| Profondeur: | 100 mm |
| Largeur avec emballage: | 155 mm |
| Hauteur avec emballage: | 155 mm |
| Profondeur avec emballage: | 120 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799990314 |
| Référence: | 0093.1025 |

Fabricant : MAICO

ER-ZR Aspiration simultanée de deux pièces