**Ventilateurs tubulaires encastrables ERV 120 TC**

Version avec minuterie

Marche / Arrêt par interrupteur d'éclairage ou interrupteur séparé.

Durée de fonctionnement par temporisation réglable 3…25 min.

Caractéristiques

Aérateur pour petite pièce à 1 vitesse pour l'évacuation d'air des espaces d'air sortant.

Adapté à un fonctionnement continu.

Version standard : á vitesse variable.

Version TC : avec durée de fonctionnement par temporisation réglable 3...25 minutes.

Type de protection IP X2.

Classe de protection II.

Coloris : blanc trafic, similaire RAL 9016.

Boîtier en plastique antichoc.

Moteur

Adapté à un fonctionnement continu.

Consignes de montage

Possibilité de montage au mur ou au plafond.

Montage prévu en premier lieu dans la WH120 / WH150.

Branchement électrique

Branchement électrique encastré.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ERV 120 TC |
| Débit d'air: | 195 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 2.480 1/min |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Vitesse variable: |  -  |
| Réversibilité: |  -  |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz |
| Puissance nominale: | 17 W |
| IMax: | 0,11 A |
| Type de protection: | IP X2 |
| Inversion de polarité possible: |  -  |
| Câble d'alimentation secteur: | 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> |
| Lieu de montage: | Mur / plafond |
| Lieu d'installation: | Espace d'air sortant |
| Mode de montage: | Gaine ronde |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,6 kg |
| Poids avec emballage: | 0,7 kg |
| Largeur nominale: | 119 mm |
| Convient pour une largeur nominale de: | 120 mm |
| Largeur: | 119 mm |
| Hauteur: | 119 mm |
| Profondeur: | 97 mm |
| Largeur avec emballage: | 130 mm |
| Hauteur avec emballage: | 120 mm |
| Profondeur avec emballage: | 130 mm |
| Température des fluides à Imax: | 40 °C |
| Température ambiante Ta: | -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C |
| Niveau de puissance acoustique: | 37 dB(A) Distance 3 m, conditions de champ libre |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799809852 |
| Référence: | 0080.0985 |

Fabricant : MAICO

ERV 120 TC Ventilateurs tubulaires encastrables