**Caisson d'air entrant insonorisé ESR 20-3 EC**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ESR 20-3 EC |
| Débit d'air: | 770 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 2.300 1/min |
| Type de turbine: | centrifuge |
| Vitesse variable: |  ✔  |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| Puissance nominale: | 102 W |
| IMax: | 0,9 A |
| Type de protection: | IP 54 |
| Classe de température: | F |
| Lieu de montage: | Mur / plafond |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Couleur: | argent |
| Poids: | 17,55 kg |
| Poids avec emballage: | 19,35 kg |
| Ventilateur orientable: |  ✔  |
| Largeur nominale: | 200 mm |
| Largeur: | 486 mm |
| Hauteur: | 287 mm |
| Profondeur: | 567 mm |
| Largeur avec emballage: | 500 mm |
| Hauteur avec emballage: | 320 mm |
| Profondeur avec emballage: | 635 mm |
| Température des fluides à Imax: | 60 °C |
| Température ambiante: | -30 °C jusqu'au 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799981053 |
| Référence: | 0080.1002 |

Fabricant : MAICO

ESR 20-3 EC Caisson d'air entrant insonorisé