**Thermostat THD 10**

Thermostat de commande des ventilateurs en fonction de la différence de température.

Avec 2 sondes de température.

Le thermostat commute en fonction d'une sonde de température installée au sol et au plafond de la zone de séjour.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | THD 10 |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Charge maximale: | 10 A |
| Type de protection: | IP 54 |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Poids: | 0,87 kg |
| Poids avec emballage: | 1,01 kg |
| Largeur: | 125 mm |
| Hauteur: | 195 mm |
| Profondeur: | 110 mm |
| Largeur avec emballage: | 255 mm |
| Hauteur avec emballage: | 210 mm |
| Profondeur avec emballage: | 155 mm |
| Température ambiante: | 40 °C |
| Plage de réglage de la température: | 5 °C jusqu'au 35 °C |
| Différence de commutation: | environ 2 K |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577751 |
| Référence: | 0157.0775 |

Fabricant : MAICO

THD 10 Thermostat