**Filtre à air, rechange RF 10/16-5**

Filtre de rechange pour filtre à air TFE.

RF ...-5 : Filtre de rechange pour TFE...-5.

RF ...-7 : Filtre de rechange pour TFE...-7.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | RF 10/16-5 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,31 kg |
| Poids avec emballage: | 0,6 kg |
| Classe de filtre: | ISO ePM10 60 % (F5) |
| Largeur nominale en mm: | 100-160 |
| Largeur: | 288 mm |
| Hauteur: | 288 mm |
| Profondeur: | 28 mm |
| Largeur avec emballage: | 288 mm |
| Hauteur avec emballage: | 288 mm |
| Profondeur avec emballage: | 28 mm |
| Température ambiante: | 80 °C |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938750 |
| Référence: | 0093.0875 |

Fabricant : MAICO

RF 10/16-5 Filtre à air, rechange