**Coude de bifurcation 90°, horizontal AZ90H80/200/80/100**

Caractéristiques

Coude de bifurcation 90° horizontal, toutes les sorties dimension manchon. Finition : galvanisé sendzimir.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | AZ90H80/200/80/100 |
| Matériau: | Tôle d'acier, galvanisée sendzimir |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 200 mm x Array x 80 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799557302 |
| Référence: | 0055.0730 |

Fabricant : MAICO

AZ90H80/200/80/100 Coude de bifurcation 90°, horizontal