**Silencieux de soufflage SDA 50**

Silencieux pour réduction du bruit côté refoulement des tourelles d'extraction ERD, DRD.

Avec pièges à son en matériau hydrofuge et non inflammable.

Montage aisé, possible aussi ultérieurement.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SDA 50 |
| Lieu de montage: | Toit |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Convient pour une largeur nominale de: | 500 mm |
| Température ambiante: | 100 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0092.0392ALT |

Fabricant : MAICO

SDA 50 Silencieux de soufflage