**Insert de ventilateur avec cache de protection VEA ER 17/60-2**

Insert de ventilateur avec cache de protection et filtre comme pièce de rechange pour insert de ventilateur ER 17/60-2.

Version standard.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | VEA ER 17/60-2 |
| Modèle: | Version standard |
| Débit d'air: | 61 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 2.500 1/min |
| Vitesse variable: | ✔ |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz |
| Puissance nominale: | 46 W |
| IMax: | 0,3 A |
| Couleur: | blanc |
| Poids: | 1,98 kg |
| Poids avec emballage: | 2,21 kg |
| Largeur: | 250 mm |
| Hauteur: | 170 mm |
| Profondeur: | 250 mm |
| Largeur avec emballage: | 260 mm |
| Hauteur avec emballage: | 180 mm |
| Profondeur avec emballage: | 260 mm |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799991113 |
| Référence: | E080.0782.0000 |

Fabricant : MAICO

VEA ER 17/60-2 Insert de ventilateur avec cache de protection