**Registre de préchauffage WS-VH 320/470**

Registre de préchauffage PTC électrique pour un fonctionnement sans interruption des appareils de ventilation centraux WR 310 / WR 410, WS 320 et WS 470 en cas de températures extérieures très basses.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WS-VH 320/470 |
| Tension de service: | 230 V CA |
| Fréquence secteur: | 50 Hz |
| Type de protection: | IP 00 |
| Poids: | 2,22 kg |
| Poids avec emballage: | 2,54 kg |
| Largeur: | 169 mm |
| Hauteur: | 81 mm |
| Profondeur: | 361 mm |
| Largeur avec emballage: | 290 mm |
| Hauteur avec emballage: | 135 mm |
| Profondeur avec emballage: | 415 mm |
| Puissance de chauffage: | 1.800 W |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932666 |
| Référence: | 0093.1266 |

Fabricant : MAICO

WS-VH 320/470 Registre de préchauffage