**Filtre à air, rechange ECR 25-31 F7**

Filtre à air de rechange pour boîte compacte ECR.

Remplacement de filtre possible sans outils.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ECR 25-31 F7 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,47 kg |
| Poids avec emballage: | 0,53 kg |
| Classe de filtre: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Largeur: | 390 mm |
| Hauteur: | 335 mm |
| Profondeur: | 50 mm |
| Largeur avec emballage: | 391 mm |
| Hauteur avec emballage: | 336 mm |
| Profondeur avec emballage: | 51 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938965 |
| Référence: | 0093.0896 |

Fabricant : MAICO

ECR 25-31 F7 Filtre à air, rechange