**SGM 22**

Grille de protection pour ventilateurs selon DIN EN ISO 13857.

Montage possible côté aspiration et refoulement.

SGM : En plastique antichoc, blanc perlé, similaire RAL 1013, pour ventilateurs pour gaine ronde ERM.

SGM ... Ex : En métal pour ventilateurs ERM-Ex dans les zones à risque d'explosion.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SGM 22 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc perlé, similaire RAL 1013 |
| Poids: | 0,012 kg |
| Poids avec emballage: | 0 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 224 mm |
| Largeur avec emballage: | 230 mm |
| Hauteur avec emballage: | 30 mm |
| Profondeur avec emballage: | 230 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799594284 |
| Référence: | 0059.0428 |

Fabricant : MAICO

SGM 22