**Aérateur pour petites pièces ECA piano Standard**

Version standard

Marche / Arrêt par interrupteur d'éclairage ou interrupteur séparé.

À vitesse variable.

La technique du hachage de phase peut être responsable de bourdonnements dus aux lois physiques à bas régime.

Caractéristiques

Particulièrement silencieux grâce à l'innovante turbine Piano.

Le cache de protection peut être retiré sans outils pour le nettoyage.

Compatible avec ECA 100 ipro et les modèles ECA précédents du type DN 100, même position des trous de vis et de l'entrée des câbles.

Avec sigle VDE.

Type de protection IP X4 pour la sécurité dans la salle de bains.

Classe de protection II.

Clapet anti-retour intégré sans ressort, durable et stable.

Coloris : blanc trafic, similaire RAL 9016.

Convient pour la gaine ronde DN 100.

Boîtier en plastique antichoc.

Protection thermique contre les surcharges.

Moteur

Moteur robuste avec roulement à billes, sans entretien.

Adaptés à un fonctionnement continu.

Consignes de montage

Montage extrêmement simple puisque le cache de protection peut être retiré sans outils.

Possibilité d'installation au mur ou au plafond. Pour le montage au plafond, nécessité de faire un trou dans le cache de protection.

Branchement électrique

Branchement électrique encastré.

Consignes de sécurité

Tous les appareils ECA piano sont utilisable dans la zone de protection 2 selon DIN VDE 0100-701.

Détails voir conseils de planification.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ECA piano Standard |
| Modèle: | Version standard |
| Débit d'air: | 80 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 2.400 1/min |
| Vitesse variable: |  ✔  |
| Réversibilité: |  -  |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| Puissance nominale: | 8 W |
| IMax: | 0,06 A |
| Type de protection: | IP X4 |
| Câble d'alimentation secteur: | 3 x 1,5 mm² |
| Lieu de montage: | Mur / Plafond |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Position d'installation: | au choix |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,5 kg |
| Poids avec emballage: | 0,61 kg |
| Largeur nominale: | 100 mm |
| Largeur: | 151 mm |
| Hauteur: | 151 mm |
| Profondeur: | 104 mm |
| Largeur avec emballage: | 160 mm |
| Hauteur avec emballage: | 160 mm |
| Profondeur avec emballage: | 130 mm |
| Température des fluides à Imax: | 40 °C |
| Niveau de puissance acoustique: | 26 dB(A) Distance 3 m, conditions de champ libre |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840800 |
| Référence: | 0084.0080 |

Fabricant : MAICO

ECA piano Standard Aérateur pour petites pièces