**Filtre à air, rechange ZF 35**

Filtre à air de rechange pour réchauffeur d'air AIROTHERM DTH 35.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZF 35 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,06 kg |
| Poids avec emballage: | 0,82 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Convient pour une largeur nominale de: | 350 mm |
| Largeur: | 645 mm |
| Hauteur: | 400 mm |
| Profondeur: | 18 mm |
| Largeur avec emballage: | 660 mm |
| Hauteur avec emballage: | 405 mm |
| Profondeur avec emballage: | 80 mm |
| Unité de conditionnement: | 5 pièces |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932079 |
| Référence: | 0093.0207 |

Fabricant : MAICO

ZF 35 Filtre à air, rechange