**Regulacija zraka u prostoriji RLS G1 WS**

Dizajnirana regulacija zraka u prostoriji u opsegu isporuke ventilacijskih uređaja WS 75 Powerbox S i H.

Opcionalno kao pribor za ventilacijske uređaje WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 i WS 470.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RLS G1 WS |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 12 V |
| Materijal: | Staklo |
| Boja: | bijela |
| Težina: | 0,16 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,25 kg |
| Širina: | 130 mm |
| Visina: | 92 mm |
| Dubina: | 15 mm |
| Širina s pakovanjem: | 265 mm |
| Visina s pakovanjem: | 165 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 49 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992516 |
| Broj artikla: | 0157.1593 |

Proizvođač: MAICO

RLS G1 WS Regulacija zraka u prostoriji