**Disk-ventil, plastika TK 10**

Disk-ventili za usis i odsis zraka.

Brtvljenje pjenastim prstenom.

Regulacija struje zraka bez stupnjeva okretnim diskom ventila.

Jednostavna montaža s prstenom za ugradnju i steznim oprugama.

Preporučeni pribor: Element filtra za hvatanje masnoća FFE pri primjeni u prostorijama s odsisnim zrakom koji sadrži masnoće (npr. u kuhinjama itd.).

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TK 10 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Maks. volumen zraka: | 30 m³/h |
| Materijal: | Plastika, antistatična |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,13 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,14 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 100 mm |
| Širina: | 150 mm |
| Visina: | 150 mm |
| Dubina: | 51 mm |
| Širina s pakovanjem: | 155 mm |
| Visina s pakovanjem: | 155 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 70 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511922 |
| Broj artikla: | 0151.0192 |

Proizvođač: MAICO

TK 10 Disk-ventil, plastika