**Toplinski izolirano koljeno postolja s dugačkim krakom ABLS 160**

Posebno snažno toplinski izolirano koljeno postolja od 90° s dugačkim krakom za jedinice za rekuperaciju topline s promjerom priključka od 160 mm.

Vrlo korisno i zahtijeva malo prostora pri montaži u područje priključaka za ventilacijske uređaje u teškim i uskim situacijama ugradnje.

Prikladno za univerzalnu primjenu i za spajanje najrazličitijih materijala ventilacijskih cijevi.

Drugo rješenje za konstrukciju koljena obloženih spirokanala sa skupom naknadnom toplinskom izolacijom.

Velika funkcionalnost i prilagodljivost te jednostavna i brza montaža.

Jednostavno skraćivanje dužine kraka koljena postolja nožem za rezanje ili ručnom pilom uvjetovano integriranim slegnutim vodećim žljebovima.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ABLS 160 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Volumen zraka: | 470 m³/h |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | EPP-pjena |
| Boja: | crna |
| Težina: | 0,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,63 kg |
| Nominalna dužina: | 160 mm |
| Vanjski promjer: | 220 mm |
| Širina: | 294 mm |
| Visina: | 528 mm |
| Dubina: | 220 mm |
| Širina s pakovanjem: | 294 mm |
| Visina s pakovanjem: | 528 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 220 mm |
| Debljina zida: | 30 mm |
| Temperatura struje zraka: | -20 °C do 60 °C |
| Temperatura okoline: | 0 °C do 40 °C |
| Faktor provođenja topline: | 0,040 W/m\*K |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799580485 |
| Broj artikla: | 0058.0048 |

Proizvođač: MAICO

ABLS 160 Toplinski izolirano koljeno postolja s dugačkim krakom