**Predgrijač WS-VH 160**

Električni PTC predgrijač za stalni rad središnjih ventilacijskih uređaja WS 160 Flat pri vrlo hladnim vanjskim temperaturama.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WS-VH 160 |
| Nazivni napon: | 230 V AC |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Vrsta zaštite: | IP 00 |
| Težina: | 1,23 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,48 kg |
| Širina: | 120 mm |
| Visina: | 60 mm |
| Dubina: | 40 mm |
| Širina s pakovanjem: | 360 mm |
| Visina s pakovanjem: | 13 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 240 mm |
| Učinak grijanja: | 350 W |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 160 Flat... |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925682 |
| Broj artikla: | 0092.0568 |

Proizvođač: MAICO

WS-VH 160 Predgrijač