**Ventil za odsisni i usisni zrak AZV 100**

Drugo rješenje za disk-ventil.

Minimalni pad tlaka.

Regulacija struje zraka bez stupnjeva prilagodnim vijkom.

Brzo, jednostavno i precizno namještanje.

Namještanje rešetke ostaje i nakon uklanjanja (za čišćenje) i ponovnog umetanja rešetke.

Zahtjevni dizajn za stambeno područje.

Skriveni filtar održava cijev čistom.

ISO Coarse 30 % (G2) filtar i brtvena vrpca uključeni u opseg isporuke.

Filtar je periv.

Alternativno se može koristiti filtar ISO Coarse 45 % (G3).

Pribor:

Zamjenski zračni filtar ALDF 125/160 G2

Zamjenski zračni filtar ALDF 125/160 G3

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | AZV 100 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Ugradnja: | iznutra |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,29 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,38 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 100 mm |
| Širina: | 160 mm |
| Visina: | 160 mm |
| Dubina: | 85 mm |
| Širina s pakovanjem: | 170 mm |
| Visina s pakovanjem: | 170 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 110 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520870 |
| Broj artikla: | 0152.0087 |

Proizvođač: MAICO

AZV 100 Ventil za odsisni i usisni zrak