**Izmjenjivač topline rasolina-zrak EW-K 225**

Izmjenjivač topline rasolina-zraka za prijenos topline iz rasoline u vanjski zrak.

Zimi štiti izmjenjivač topline ventilacijskog uređaja od smrzavanja (temperatura vanjskog zraka do -15 °C).

Ljeti hladi vanjski zrak.

Ispust kondenzata s donjim priključkom od 3/4".

Spajanje hladnjaka i PE-cijevi obavlja se na mjestu ugradnje.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EW-K 225 |
| Maks. volumen zraka: | 450 m³/h |
| Težina: | 22,7 kg |
| Težina s pakovanjem: | 24,73 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar prašine |
| Razred filtra: | G4 |
| Nominalna dužina priključka magnetnog ventila: | 18 mm |
| Nominalna dužina: | 224 mm |
| Širina: | 430 mm |
| Visina: | 450 mm |
| Dubina: | 502 mm |
| Širina s pakovanjem: | 550 mm |
| Visina s pakovanjem: | 560 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 410 mm |
| Toplinska izolacija: | 30 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925200 |
| Broj artikla: | 0192.0520 |

Proizvođač: MAICO

EW-K 225 Izmjenjivač topline rasolina-zrak