**Osjetnik vlage i temperature FFT 30 K**

Osjetnik vlage i temperature služi za mjerenje relativne vlažnosti i temperature u zatvorenim prostorijama i ima standardni izlazni signal 0…10 V.

Osjetnik se pričvršćuje na zid vijcima na mjestu ugradnje.

Pribor: Osigurajte sigurnosni izolirajući transformator (230 V / 24 V) na mjestu ugradnje.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FFT 30 K |
| Nazivni napon: | 12...34 V AC/DC |
| Teret: | 10 kOhm - 100 kOhm |
| Vrsta zaštite: | IP 30 |
| Električni spoj: | Vijčane stezaljke |
| Priključna stezaljka promjer: | 0,75 mm |
| Mjerno područje relativne vlage: | 0 % - 98 % |
| Izlaz relativne vlage: | 0 V - 10 V |
| Materijal kućišta: | Plastika ABC |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,06 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,08 kg |
| Širina: | 87,5 mm |
| Visina: | 87,5 mm |
| Dubina: | 30 mm |
| Širina s pakovanjem: | 91 mm |
| Visina s pakovanjem: | 91 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 31 mm |
| Mjerno područje temperature: | 0 °C do 50 °C |
| Izlaz temperature: | 0 V do 10 V |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799571216 |
| Broj artikla: | 0157.0121 |

Proizvođač: MAICO

FFT 30 K Osjetnik vlage i temperature