**Kombinirano zidno postolje Duo KWS W**

Vanjski poklopac od plemenitog čelika s odvojenim vođenjem vanjskog i istrošenog zraka. Ispuhivanje sprijeda, usisavanje odozdo.

Isporuka:

Temeljna ploča

Pokrovna kapa

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | Duo KWS W |
| Mjesto ugradnje: | Vanjski zid |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal: | Plemeniti čelik |
| Boja: | bijela, obloženo prahom, slična RAL 9010 |
| Težina: | 1,54 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,81 kg |
| Promjer priključka: | 125 mm |
| Širina: | 378 mm |
| Visina: | 179 mm |
| Dubina: | 93 mm |
| Širina s pakovanjem: | 395 mm |
| Visina s pakovanjem: | 250 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 160 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990956 |
| Broj artikla: | 0093.1441 |

Proizvođač: MAICO

Duo KWS W Kombinirano zidno postolje