**Razdjelnik za zvučnu izolaciju SDV 125/6-75**

Razdjelnik zraka s integriranom zvučnom izolacijom.

Modul za smanjenje zvuka struja usisnog ili odsisnog zraka MAICO KWL uređaja.

Jedan cijevni priključak na strani uređaja (Ø 125 mm) i 6 priključaka na strani prostorije (Ø 75 mm).

Kompatibilno s MAICOFlex i MAICOAir.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SDV 125/6-75 |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Zid / Stropna kosina |
| Materijal: | Lim |
| Boja: | srebrna |
| Težina: | 7,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 9,8 kg |
| Broj postolja: | 6 |
| Nominalna dužina: | 125 mm |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 75 mm |
| Širina: | 298 mm |
| Visina: | 215 mm |
| Dubina: | 800 mm |
| Širina s pakovanjem: | 360 mm |
| Visina s pakovanjem: | 270 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 890 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799926092 |
| Broj artikla: | 0092.0609 |

Proizvođač: MAICO

SDV 125/6-75 Razdjelnik za zvučnu izolaciju