**Zračni filtar TFE 12-7**

Zračni filtar za tehničke ventilacijske sustave.

Revizijski poklopac može se ukloniti za jednostavnu zamjenu filtra.

S umetkom filtra od sintetičkih vlakana.

Filtar za ploču.

Umetak filtra ne može se obnoviti.

S gumenom brtvom na zračnim postoljima.

TFE ...-5: klasa filtra F5, pribor za zamjenski filtar RF...-5

TFE ...-7: klasa filtra ISO ePM1 50 % (F7), pribor za zamjenski filtar RF...-7

Preporučeni pribor: regulator razlike tlaka DW 1000.

Upute za ugradnju

Pratite otpor filtra regulatorom razlike tlaka DW 1000.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TFE 12-7 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 4,18 kg |
| Težina s pakovanjem: | 4,69 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar za prašinu i pelud |
| Razred filtra: | ISO ePM1 50 % (F7) |
| Nominalna dužina: | 125 mm |
| Širina: | 360 mm |
| Visina: | 330 mm |
| Dubina: | 300 mm |
| Širina s pakovanjem: | 405 mm |
| Visina s pakovanjem: | 405 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 410 mm |
| Temperatura okoline: | 80 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490500 |
| Broj artikla: | 0149.0050 |

Proizvođač: MAICO

TFE 12-7 Zračni filtar