**Unutarnja žaluzina, električna AE 15/1**

Unutarnje žaluzine za usis i odsis zraka.

Regulacija osnovne ventilacije prilagodljivim kutom otvaranja.

Štednja toplinske energije zbog otvaranja prema potrebi.

Regulacija s uobičajenim prekidačima za isključivanje, tajmerima i pratećim relejom.

Vrsta zaštite IPX4.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | AE 15/1 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Apsorpcija struje: | 5 W |
| Vrsta zaštite: | IP X4 |
| Glavni kabel: | 3 x 1,5 mm² |
| Ugradnja: | iznutra |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,74 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1 kg |
| Vrsta žaluzine: | električno |
| Nominalna dužina: | 150 mm |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 150 mm |
| Širina: | 228 mm |
| Visina: | 228 mm |
| Dubina: | 108 mm |
| Širina s pakovanjem: | 245 mm |
| Visina s pakovanjem: | 320 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 125 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799514015 |
| Broj artikla: | 0151.0401 |

Proizvođač: MAICO

AE 15/1 Unutarnja žaluzina, električna