**Disk-ventil, metal TM 15**

Disk-ventili za odsis zraka.

Regulacija struje zraka bez stupnjeva okretnim diskom ventila.

Montaža s ugradbenim okvirom.

Ugradbeni okvir i kućište ventila povezani su bajunetnom pregradom.

Preporučeni pribor: Element filtra za hvatanje masnoća FFE pri primjeni u prostorijama s odsisnim zrakom koji sadrži masnoće (npr. u kuhinjama itd.).

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TM 15 |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Maks. volumen zraka: | 150 m³/h |
| Materijal: | Čelični lim, emajlirani |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,66 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,68 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 150 mm |
| Širina: | 183 mm |
| Visina: | 183 mm |
| Dubina: | 97 mm |
| Širina s pakovanjem: | 185 mm |
| Visina s pakovanjem: | 185 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 140 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511953 |
| Broj artikla: | 0151.0195 |

Proizvođač: MAICO

TM 15 Disk-ventil, metal