**Zračni filtar, zamjena CB 1200 F7-AKF**

Zamjenski filtar s aktivnim ugljenom za CleanBox 1200.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | CB 1200 F7-AKF |
| Mjesto ugradnje: | u uređaju |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | PES-PP/AK |
| Boja: | crna |
| Težina: | 2,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 3,6 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar s aktivnim ugljenom |
| Razred filtra: | ISO ePM2.5 50 % (F7) |
| Širina: | 610 mm |
| Visina: | 97 mm |
| Dubina: | 455 mm |
| Širina s pakovanjem: | 620 mm |
| Visina s pakovanjem: | 265 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 465 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | CleanBox 1200 |
| Asortiman: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799925811 |
| Broj artikla: | 0092.0581 |

Proizvođač: MAICO

CB 1200 F7-AKF Zračni filtar, zamjena