**Zračni filtar, zamjena ZRF**

Zamjenski filtar za komplet spoja za drugu prostoriju ER-ZR i za unutarnju rešetku AZE 100 i ESG 10/2.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZRF |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,01 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,02 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 100 mm |
| Širina: | 125 mm |
| Visina: | 125 mm |
| Dubina: | 10 mm |
| Širina s pakovanjem: | 260 mm |
| Visina s pakovanjem: | 180 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 45 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 5 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799939238 |
| Broj artikla: | 0093.0923 |

Proizvođač: MAICO

ZRF Zračni filtar, zamjena