**Petostupanjski transformator, razvodni ormarić TR 6,6 S**

Petostupanjski transformator za namještanje brzine.

Za regulaciju trofaznih ventilatora.

S nožnim kutnikom i priključnim kabelima.

Pribor: Petostupanjska sklopka DSS 20.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TR 6,6 S |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 400 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Maksimalno opterećenje: | 6,6 A |
| Vrsta zaštite: | IP 00 |
| Sekundarni napon: | 150 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V |
| Vrsta ugradnje: | Razvodni ormarić |
| Težina: | 20,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 22,4 kg |
| Širina: | 150 mm |
| Visina: | 145 mm |
| Dubina: | 125 mm |
| Širina s pakovanjem: | 270 mm |
| Visina s pakovanjem: | 210 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 220 mm |
| Temperatura okoline: | 0 °C do 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577430 |
| Broj artikla: | 0157.0743 |

Proizvođač: MAICO

TR 6,6 S Petostupanjski transformator, razvodni ormarić