**Unutarnja rešetka ESG 10/2**

Unutarnja rešetka za usis i odsis zraka.

Sa zračnim filtrom.

Sa skrivenim rupama za vijke.

Poklopac se može ukloniti bez alata za čišćenje.

Brtvena vrpca uključena u isporuku.

Pribor: Zamjenski zračni filtar ZRF.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ESG 10/2 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Ugradnja: | iznutra |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,12 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,13 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 100 mm |
| Širina: | 150 mm |
| Visina: | 150 mm |
| Dubina: | 51,5 mm |
| Širina s pakovanjem: | 151 mm |
| Visina s pakovanjem: | 151 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 60 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799599470 |
| Broj artikla: | 0059.0947 |

Proizvođač: MAICO

ESG 10/2 Unutarnja rešetka