**Aksijalni krovni ventilator DZD 35/6 A**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DZD 35/6 A |
| Volumen zraka: | 1.370 m³/h |
| Brzina: | 930 1/min |
| Apsorpcija struje: | 80 W |
| IMaks.: | 0,2 A |
| Vrsta zaštite: | IP 55 |
| Moguća promjena pola: |  -  |
| Mjesto ugradnje: | Krov |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 18 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 0087.0417 |

Proizvođač: MAICO

DZD 35/6 A Aksijalni krovni ventilator