**Sklopka razlike tlaka DDEx 500**

Tlačna sklopka može se parametrirati putem vođenja kroz izbornik bez dodatnih elektroničkih pomoćnih sredstava na lokaciji.

Prespojna točka može se slobodno skalirati unutar raspona namještanja od 25 - 500 Pa.

Integrirani zaslon služi za parametriranje i tijekom rada prikazuje trenutnu izmjerenu vrijednost (po potrebi se može isključiti).

Ispitan je tip EZ-a prema ATEX direktivi 2014/34/EU za zonu 1, 2, 21, 22.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DDEx 500 |
| Nazivni napon: | 24 V AC / DC |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Nominalna snaga: | 4 W |
| INomin.: | 150 mA |
| Vrsta zaštite: | IP 66 |
| Mjesto ugradnje: | Cijev / Kanal |
| Materijal: | Aluminij |
| Boja: | žuta |
| Težina: | 1,01 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,55 kg |
| Širina: | 107 mm |
| Visina: | 180 mm |
| Dubina: | 66 mm |
| Širina s pakovanjem: | 345 mm |
| Visina s pakovanjem: | 185 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 117 mm |
| Temperatura okoline: | -20 °C do 50 °C |
| Oznaka EX u skladu s Direktivom ATEX: | Ex II 2 G / Ex II 2 D |
| Oznaka EX u skladu s normom: | II 2 (1) G Ex e mb [ia Ga] IIC T6...T4 Gb / II 2 (1) D Ex tb [ia Da] IIIC T80°C...T130°C Db IP66 |
| Klasa temperature: | T6 |
| Odobrenje za eksplozivna područja: | EPS 14 ATEX 1 657 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573029 |
| Broj artikla: | 0157.0302 |

Proizvođač: MAICO

DDEx 500 Sklopka razlike tlaka