**Krovna kapa PP 45 DH 46-55**

Krovna kapa za krovni izlaz PP 45, koji se ugrađuje u stropnu kosinu.

Komplet krovnog izlaza sastoji se od 1-2 kanala krovnog izlaza, 1 kratke ili duge spojnice krovnog izlaza, 1 okvir za pokrivanje krova, 1 krovna kapa. Za dužinu kanala krovnog izlaza i spojnice za krovni izlaz pogledajte uputu za ugradnju.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PP 45 DH 46-55 |
| Materijal: | Titancink |
| Boja: | Titancink |
| Težina: | 2,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 13,2 kg |
| Nagib krova: | 46 ° - 55 ° |
| Širina: | 360 mm |
| Visina: | 330 mm |
| Dubina: | 520 mm |
| Širina s pakovanjem: | 474 mm |
| Visina s pakovanjem: | 1.200 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 800 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | PP 45 DER 36-55 |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991861 |
| Broj artikla: | 0093.1321 |

Proizvođač: MAICO

PP 45 DH 46-55 Krovna kapa