**EZF 35/4 A**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EZF 35/4 A |
| Volumen zraka: | 2.600 m³/h |
| Brzina: | 1.425 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  -  |
| Mogućnost obrnutog načina rada: |  -  |
| Apsorpcija struje: | 150 W |
| IMaks.: | 0,7 A |
| Vrsta zaštite: | IP 55 |
| Moguća promjena pola: |  -  |
| Težina: | 7,5 |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 45 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 0085.0406 |

Proizvođač: MAICO

EZF 35/4 A