**Zračni filtar, zamjena FF 17**

FF 17: Zamjenski zračni filtar za zidni ugradbeni ventilator EMA 17.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FF 17 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,01 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,2 kg |
| Razred filtra: | EU2 |
| Širina: | 290 mm |
| Visina: | 170 mm |
| Dubina: | 60 mm |
| Širina s pakovanjem: | 300 mm |
| Visina s pakovanjem: | 175 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 61 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 5 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933434 |
| Broj artikla: | 0093.0343 |

Proizvođač: MAICO

FF 17 Zračni filtar, zamjena