**Žaluzine Trio VK Q**

Žaluzina za središnje i decentralizirane ventilacijske uređaje Trio.

Integrirana, motorom upravljana žaluzina.

Žaluzine sprječavaju ulaz zraka kada je uređaj isključen.

Komplet se sastoji od dvije žaluzine, koje će se ugraditi pri narudžbi uređaja u tvornici.

Za Trio VK L: Ne može se koristiti za Trio LZV s predgrijačem.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | Trio VK Q |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V AC |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Težina: | 0,22 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,63 kg |
| Širina: | 140 mm |
| Visina: | 204 mm |
| Dubina: | 64 mm |
| Širina s pakovanjem: | 230 mm |
| Visina s pakovanjem: | 55 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 140 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799172291 |
| Broj artikla: | 0017.0229 |

Proizvođač: MAICO

Trio VK Q Žaluzine