**Sustav za regulaciju temperature DTL 16 P**

Elektronički regulator temperature za upravljanje električnim grijačem zraka ERH, DRH.

S ugrađenim osjetnikom za mjerenje sobne temperature.

Prema odabiru moguća regulacija temperature usisnog zraka ili sobne temperature.

Regulator Triac s upravljanjem impulsnim paketom.

Perioda impulsa: 60 s.

Noćno smanjenje za od 0 K do 10 K ispod zadane temperature.

DTL 16 P: S dodatnim ulazom za minimalno ili maksimalno ograničenje temperature usisnog zraka. U tu je svrhu potrebna kombinacija s kanalnim osjetnikom FL 30 P.

Pribor: Kanalni osjetnik FL 30 P za mjerenje temperature zraka u ventilacijskim kanalima, sobni osjetnik FR 30 P za mjerenje u zatvorenim prostorijama.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DTL 16 P |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja / Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V / 400 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Maksimalno opterećenje: | 16 A |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Težina: | 0,25 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,3 kg |
| Širina: | 93 mm |
| Visina: | 153 mm |
| Dubina: | 40 mm |
| Širina s pakovanjem: | 95 mm |
| Visina s pakovanjem: | 160 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 50 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799578253 |
| Broj artikla: | 0157.0825 |

Proizvođač: MAICO

DTL 16 P Sustav za regulaciju temperature