**Limeno koljeno pod 90° MF-B63**

Kratko limeno koljeno pod 90° za prihvat fleksibilnog sustava ventilacijskih cijevi MAICOFlex. Fleksibilna plastična cijev MF-F umeće se u koljeno.

Svako koljeno na svojem kraju ima po dvije umetne pričvrsne obujmice koje omogućuju brzo fiksiranje fleksibilnog čeličnog kanala.

Oblik prikladan za strujanje.

Jednostavna i brza montaža.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MF-B63 |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 0,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,24 kg |
| Nominalna dužina: | 63 mm |
| Širina: | 143 mm |
| Visina: | 66 mm |
| Dubina: | 143 mm |
| Širina s pakovanjem: | 143 mm |
| Visina s pakovanjem: | 66 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 143 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799180685 |
| Broj artikla: | 0018.0068 |

Proizvođač: MAICO

MF-B63 Limeno koljeno pod 90°