**Kanalna žaluzina RKP 25**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RKP 25 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Kanal |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 5,275 kg |
| Težina s pakovanjem: | 5,47 kg |
| Vrsta žaluzine: | električno |
| Veličina kanala: | 500 mm x 300 mm |
| Širina: | 540 mm |
| Visina: | 340 mm |
| Dubina: | 120 mm |
| Širina s pakovanjem: | 640 mm |
| Visina s pakovanjem: | 340 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 130 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512363 |
| Broj artikla: | 0151.0236 |

Proizvođač: MAICO

RKP 25 Kanalna žaluzina