**Cijevni prigušivač RSKI 71/1000**

Cilindrični cijevni prigušivač za zračno-tehnička postrojenja.

Model s kulisom za veću za veće prigušenje zvuka.

Unutrašnjost prigušivača napravljena je od perforiranog lima.

Radna temperatura između -40 °C i +150 °C.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RSKI 71/1000 |
| Materijal: | Čelik, pocinčan |
| Boja: | srebrna |
| Težina: | 44 kg |
| Težina s pakovanjem: | 44 kg |
| Širina: | 870 mm |
| Visina: | 870 mm |
| Dubina: | 710 mm |
| Širina s pakovanjem: | 870 mm |
| Visina s pakovanjem: | 870 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 710 mm |
| Uneseni gubitak pri 63 Hz: | 1 dB |
| Uneseni gubitak pri 125 Hz: | 2 dB |
| Uneseni gubitak pri 250 Hz: | 7 dB |
| Uneseni gubitak pri 500 Hz: | 15 dB |
| Uneseni gubitak pri 1 kHz: | 20 dB |
| Uneseni gubitak pri 2 kHz: | 18 dB |
| Uneseni gubitak pri 4 kHz: | 12 dB |
| Uneseni gubitak pri 8 kHz: | 10 dB |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799731122 |
| Broj artikla: | 0073.0112 |

Proizvođač: MAICO

RSKI 71/1000 Cijevni prigušivač