**Koljeno od 45°, vučeno B45-180**

Koljeno od 45°, vučeno, uklj. usne brtve. Za obložene spirokanale.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | B45-180 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Čelični lim |
| Nominalna dužina: | 180 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553298 |
| Broj artikla: | 0055.0329 |

Proizvođač: MAICO

B45-180 Koljeno od 45°, vučeno