**Ventilacijski poklopac za oblikovani dio LDF 100**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | LDF 100 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799183402 |
| Broj artikla: | 0018.0340 |

Proizvođač: MAICO

LDF 100 Ventilacijski poklopac za oblikovani dio