**Ventilator za staklenike EFG 35 D**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EFG 35 D |
| Volumen zraka: | 1.400 m³/h |
| Brzina: | 1.400 1/min |
| Mogućnost obrnutog načina rada: | ✔ |
| Nominalna snaga: | 47 W |
| Apsorpcija struje: | 47 W |
| INomin.: | 0,25 A |
| IMaks.: | 0,28 A |
| Vrsta zaštite: | IP X4 |
| Težina: | 9,3 |
| Nominalna dužina: | 350 mm |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje: | 65 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799814061 |
| Broj artikla: | 0081.0406 |

Proizvođač: MAICO

EFG 35 D Ventilator za staklenike