**Podžbukno kućište ER GH**

Posebna svojstva

Odsisno postolje bez alata se može prepraviti sa „bočno“ na „straga“.

Bočni montažni žljebovi za montažu s montažnim kutnicima ili u ugradnja prednjeg zida.

Samoaktivirajuća plastična povratna zaklopka s istovremenom funkcijom kao hladno-dimnom branom.

Za primjene u skladu s DIN 18017-3.

Ventilacija jedne prostorije

Ugradnja u kupaonice, toalete i kućne kuhinje.

Moguća ugradnja unutar i izvan okna u zid i strop.

Mala dubina podžbuknog kućišta i poklopca.

6 bočno montiranih montažnih žljebova omogućavaju jednostavnu montažu.

Okvir po cijelom obodu omogućuje dodatnu opciju za montažu.

Fleksibilni ulaz kabela omogućuje električni priključak bočno ili straga.

Jednostavno električno ožičenje na praktičnoj stezaljki s letvicom zatika.

S poklopcem žbukne zaštite za zatvaranje kućišta tijekom faze grube gradnje.

Bez alata pregradivo plastično odsisno postolje sa samoaktivirajućim plastičnim štitnikom od povratnog toka za bočni (gore, lijevo, desno) smjer ispuhivanja.

Promjer priključka DN 75/80.

Predviđena točka pucanja za spoj za drugu prostoriju ili postolje za toalet postoji serijski u ER GH kućištu.

Potvrde o odobrenju šaljemo na upit ili ih možete pronaći na našoj početnoj stranici www.maico-ventilatoren.com.

Plastični dijelovi normalno zapaljivi u skladu s DIN 4102-1 klasa B 2 (u skladu s EN 13501-1).

Opcionalni pribor

Odsisna postolja ER-AS za ventilaciju sjedala toaleta

Spoj za drugu prostoriju ER-ZR

Pribor za ugradnju ER-MS

Montažni držač ER-UPM

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ER GH |
| Model: | Plastično odsisno postolje koje se može pregraditi bočno/straga sa samoaktivirajućim plastičnim štitnikom od povratnog toka, bez protupožarnog kućišta, moguć spoj za drugu prostoriju desno/lijevo/dolje |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | crna |
| Težina: | 0,59 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,89 kg |
| Protupožarna zaštita: | ne |
| Smjer ispuhivanja: | bočno / straga |
| Promjer priključka: | 75 mm / 80 mm |
| Širina: | 250 mm |
| Visina: | 250 mm |
| Dubina: | 110 mm |
| Širina s pakovanjem: | 350 mm |
| Visina s pakovanjem: | 290 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 130 mm |
| Broj odobrenja: | Z-51.1-478 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799843504 |
| Broj artikla: | 0084.0350 |

Proizvođač: MAICO

ER GH Podžbukno kućište