**Prigušna zaklopka s brtvom s valjanim prstenom DK 150**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DK 150 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924159 |
| Broj artikla: | 0092.0415 |

Proizvođač: MAICO

DK 150 Prigušna zaklopka s brtvom s valjanim prstenom