**Element ventilatora s poklopcem VEA ER 17/60-2 G**

Element ventilatora s poklopcem i filtrom kao rezervni dio za element ventilatora ER 17/60-2 G.

Model s uključivanjem osnovnog opterećenja.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | VEA ER 17/60-2 G |
| Model: | Uključivanje osnovnog opterećenja |
| Volumen zraka: | 25 m³/h / 61 m³/h |
| Brzina: | 1.200 1/min / 2.500 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | - |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 30 W / 46 W |
| IMaks.: | 0,23 A / 0,3 A |
| Boja: | bijela |
| Težina: | 2,15 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,38 kg |
| Širina: | 255 mm |
| Visina: | 160 mm |
| Dubina: | 255 mm |
| Širina s pakovanjem: | 260 mm |
| Visina s pakovanjem: | 180 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 260 mm |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799991151 |
| Broj artikla: | E080.0786.0000 |

Proizvođač: MAICO

VEA ER 17/60-2 G Element ventilatora s poklopcem