**Ulaz za vanjski zrak ALD 12 SVA**

Ulaz za vanjski zrak za decentralnu kućnu ventilaciju bez propuha.

Regulacija struje zraka bez stupnjeva.

Jedinica za pakiranje ALD 12 S: Unutrašnji dio od plastike, filtar prašine ili filtar za insekte, zidni odvojak sa zaštita od oluje i zvučnom izolacijom do 500 mm, vanjska rešetka od plastike.

Jedinica za pakiranje ALD 12 SVA: Unutrašnji dio od plastike, filtar prašine ili filtar za insekte, zidni odvojak sa zaštita od oluje i zvučnom izolacijom do 500 mm, vanjska rešetka od plemenitog čelika.

Pribor: Zamjenski filtar ALDF 12 G2 ili ALDF 12 G3.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ALD 12 SVA |
| Smjer zraka: | Usis zraka |
| Maks. volumen zraka: | 30 m³/h |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Materijal rešetke: | Plastika (unutarnja rešetka) / Plemeniti čelik (vanjska rešetka) |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,3 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar prašine |
| Razred filtra: | G2 |
| Vrsta žaluzine: | ručno |
| Nominalna dužina: | 125 mm |
| Širina s pakovanjem: | 585 mm |
| Visina s pakovanjem: | 180 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 160 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Analizirana maks. razlika razine normirane buke elementa Dn,w: | 51 dB |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520535 |
| Broj artikla: | 0152.0053 |

Proizvođač: MAICO

ALD 12 SVA Ulaz za vanjski zrak